

 Date : 2020

**Fiche de fonction** – Chauffeur

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Utilisation d’un véhicule
* Transfert du courrier
* Transfert de colis
* Chargement/déchargement
* …
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Véhicule
* Dérouleur de films étirables (cuisine)
* Transpalette manuel (cuisine)
 |
| **Equipements de protection**  |
| Veiligheidsschoenen_Verplicht(CUISINE) | protection des maines.png |
| **Produits dangereux** |
| 🞏 OUI | ◼ NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| 🞏 Hépatite B🞏 Tétanos | 🞏 Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| 🞏 ID🞏 RX thorax🞏 Dosage AC🞏 Biologie |  | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine◼ Permis de conduire gr 2 | Au minimum 1X/5ans (véhicule catégorie C) |
| **Risques pour la santé** |
| ◼ Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tétanos extra-légal | 3160 |
| **Contraintes** |
| ◼ Manutention |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| **Environnement de travail** |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures fermées et antidérapantes ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Transpalette manuel (cuisine) | Lésions à des tiers - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Accès interdit aux personnes non autorisées - respect des distances de sécurité - s'assurer de l'ordre et la propreté du chemin emprunté - prévoir suffisamment d'espace. |
| Transpalette manuel (cuisine) | Blessures aux pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité. |
| Transpalette manuel (cuisine) | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximale et inscription de celui-ci. |
| Transpalette manuel (cuisine) | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Transpalette manuel (cuisine) | TMS dos - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit. |
| Transpalette manuel (cuisine) | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Transpalette manuel (cuisine) | Blessures / écrasement des mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Transpalette manuel (cuisine) | TMS membres supérieures - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Dérouleur de film étirable (cuisine) | Risque de TMS liés à une mauvaise posture de travail - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Alterner les positions - formation aux gestes et postures. |
| Conduite de véhicule | Impossibilité d'alerter les secours - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | S'assurer que le travailleur dispose des moyens d'alerte adéquats (GSM chargé, talkie, ...) et adapté (Bluetooth, kit mains-libres). |
| Conduite de véhicule | Accident de la circulation - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Respect du code de la route - préparer son trajet (véhicule, trajet, chauffeur). |
| Conduite de véhicule | Intempéries - Chaleurs - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Conduite adaptée aux conditions climatiques - aération/climatisation - hydratation régulière - éviter le stationnement prolongé dans les zones ensoleillées. |
| Conduite de véhicule | Mal de dos - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | S'assurer d'une bonne assise et du bon réglage de son véhicule (siège, volant... etc.) - prendre des pauses régulières (15 minutes/2 heures) -s'étirer. |
| Conduite de véhicule | Entorse, chute lors de la montée ou la descente du véhicule - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | S'assurer des bons gestes pour monter ou descendre du véhicule. |
| Conduite de véhicule | Fatigue - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utilisation d'un véhicule adapté au trajet - aménager les temps de conduite - bonne hygiène de vie. |
| Conduite de véhicule | Heurt par une charge non arrimée (lors d'un freinage) - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Veiller à ce qu'il n'y ait pas de charge 'libre' ou mobile, -arrimer correctement le chargement. |
| Travaux à l'extérieur | Risques liés aux conditions climatiques - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vêtements adaptés (vestes de pluie, chaussures S3, Bottes S5, chapeau/casquette) -possibilité de s'abriter dans le bâtiment - organiser le travail en tenant compte des conditions climatiques, boissons chaudes (hiver) et froides (été). |
| Travaux à l'extérieur | Contact avec un véhicule (voiture, camion ou engin de chantier) - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vêtement à haute visibilité EN ISO 20471:2013 Classe 2 (parkings) ou 3 (voies rapides). |
| Travail avec un équipement électrique | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Escabelles | Chute de hauteur | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Contrôle annuel des équipements - respect des instructions d’utilisation - contrôler l'environnement. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement du risque les 3 derniers mois de la grossesse |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés |
| Manutention | Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurités (S3, S1P voire S2 ou S1 si pas de risque de perforation de la semelle)- s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré |
| Manutention | Blessures aux mains - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de gants de protection mécanique |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de pantalon de travail |
| Manutention  | Blessure aux bras - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vestes à manches longues |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |