

 Année : 2020

**Fiche de fonction** – Cuisinier/aide cuisinier – Cuisine froide

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Préparation des repas dans la partie « cuisine froide »
* Contact avec des denrées alimentaires
* Rangement dans les frigos
* Remplissage des cafetières dans le local des machines à café
* …
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Armoire à ionisation pour couteaux
* Machine à boissons chaudes (café, cacao)
* Batteur mélangeur
* Bande d’assemblage réfrigérée
* Cutter de table vitesse variable
* Cutter vertical
* Station de portionnement réfrigérée
* Petit mixeur plongeant
* Râpe à fromage
* Petite sous videuse
* Operculeuse - doseuse
* Robocoup R2
 | * Station de réfrigération pour échelles
* Frigos
* Chariot à assiettes, plateaux, verres à niveau constant
* Tables sur roulettes – cuves réfrigérée
* Turbo-broyeur électrique
* Table de travail réfrigérée avec groupe et évaporateur intégré
* Trancheuses inclinées – semi-automatiques - automatiques
* Echelle à plateaux repas
* Comptoir frigo
* Ice maker
 |
| **Equipements de protection individuelle** |
| protection des maines.png | Veiligheidsschoenen_Verplicht |
| **Produits dangereux** |
| 🞏 OUI | ◼ NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| 🞏 Hépatite B🞏 Tétanos | 🞏 Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| 🞏 ID🞏 RX thorax🞏 Dosage AC🞏 Biologie |  | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine🞏 Permis de conduire gr 2 |
| **Risques pour la santé** |
| 🞏 Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tétanos extra-légal | 3160 |
| ◼ Dermatologiques | Produits alcalins | 4031 |
| ◼ Physique | Contraintes ergonomiquesExposition à des contraintesTempérature < 10°C | 202620202081 |
| **Contraintes** |
| ◼ Manutention◼ Contact avec des denrées alimentaires |
| **Protection de la maternité et allaitement** |
| ◼ Apte avec restrictions |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| **Environnement de travail** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| Froid d’origine technologique (zone frigos expéditions et décartonnage) | Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de vêtements adaptés. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Chariot à assiettes / plateaux / verres à niveau constant | Coupure/écrasement - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Si la plate-forme d'empilage est réglée trop haut, danger de basculement de la pile. Port des EPI adéquats (chaussures de protection). Ne pas surcharger l'appareil afin d'éviter la chute des articles empilés. Toujours fixer l'appareil à l'aide des freins de stationnement pour l'empêcher de rouler. Vérifier régulièrement l'efficacité des freins de stationnement et faire remplacer les roues défectueuses. Toujours pousser l'appareil à deux mains lors d'un déplacement. |
| Chariot à assiettes / plateaux / verres à niveau constant | Mauvaise posture - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Si la plate-forme d'empilage est réglée trop bas, les articles empilés doivent être prélevés dans une position défavorable sur le plan ergonomique |
| Chariot à assiettes / plateaux / verres à niveau constant | Pincement des mains - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Pour le placement du tube d'empilage, toujours le saisir à deux mains de l'intérieur.  |
| Bac Frigo Bolarus | Electrisation - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser un matériel détérioré - Faire réviser par le service technique |
| Batteur mélangeur | Ecrasement/ Coupure main - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Ne pas ouvrir la machine avant arrêt complet, ne pas supprimer les systèmes et verrouillages de sécurité, ne jamais introduire un objet dans le récipient de travail, ne jamais pousser les ingrédients avec la main, ne pas surcharger l'appareil |
| Cutter de table vitesse variable | Coupure - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Ne jamais essayer de supprimer les systèmes de verrouillage et de sécurité, ne jamais introduire un objet dans le récipient de travail, ne jamais pousser les ingrédients avec la main, ne pas surcharger l'appareil, ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide + port d'EPi (gants anti-coupure) |
| Cutter vertical | Coupure avec la lame - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Ne pas supprimer les systèmes de verrouillage et de sécurité, ne jamais introduire un objet dans le récipient de travail, ne jamais pousser les ingrédients avec la main, ne pas surcharger l'appareil, ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide. + Port d'EPI (gants,...) |
| Petit mixeur plongeant | Risque d'écrasement et/ou coupure - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation: Ne pas essayer de supprimer les sécurités, ne pas introduire un objet dans le récipient de travail, toujours s'assurer que l'appareil est débranché avant de démonter le pied ou la cloche |
| Petit mixeur plongeant | Risque d'électrocution en cas d'immersion du mixeur en cours d'utilisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes de sécurité : Ne pas toucher le mixer ainsi que le récipient et son plan de travail, débrancher la prise murale, sortir le mixer de la préparation, incliner le mixer de façon à évacuer au maximum le liquide, ne pas mettre en marche le mixer, retourner impérativement le mixer à un SAV |
| Operculeuse automatique | Brulûre - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Ne pas toucher l'élément chauffant pendant que la machine est sur mode ON, ne pas toucher les plaques de scellage. |
| Operculeuse grand plateau | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - matériel de premier soin - personnel formé à l'utilisation -  |
| Operculeuse grand plateau | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Machines à cafés | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Machines à cafés | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - matériel de premiers soins - personnel formé à l'utilisation -  |
| Machine à Cacao | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - matériel de premiers soins - personnel formé à l'utilisation -  |
| Machine à Cacao | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Operculeuse manuelle | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation  |
| Operculeuse manuelle | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Station de réfrigération pour échelles | Chute - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes de sécurité : Pendant le dégivrage, l'eau de condensation goutte sur le sol -> Essuyer complètement l'eau de condensation qui s'est éventuellement écoulée. + Port d'EPI (chaussures antidérapantes) |
| Turbo-broyeur électrique | Risque de brulûres par éclaboussures - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : mélanger à la vitesse 1 jusqu'à ce que les éclaboussures soient éliminées. S'il y a des éclaboussures, port d'EPI adéquats (un masque, des lunettes, gants, tabliers, chaussures). |
| Turbo-broyeur électrique | Chute - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Veiller à ce que l'acheminement du câble d'alimentation électrique soit sécurisé, ne pas se trébucher. |
| Turbo-broyeur électrique | Ecrasement pied lors du déplacement de la machine - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Utiliser les freins des roues pivotantes lors du mélange, utiliser les deux poignées pour manipuler le mixeur à faisceau, s'assurer que le bol soit stable. Port de chaussures de sécurité. |
| Trancheuse inclinée | Coupure - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Seul le personnel formé peut utiliser la machine, ne jamais toucher le trancheur avec la main ou les doigts. Port de gants anti-coupures |
| Machine à café Viva Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation  |
| Machine à café Viva Self | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Turbo-broyeur électrique | Ecrasement pied lors du déplacement de la machine - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation : Utiliser les freins des roues pivotantes lors du mélange, utiliser les deux poignées pour manipuler le mixeur à faisceau, s'assurer que le bol soit stable. Port de chaussures de sécurité. |
| Comptoir frigo Gamko Self | Risque électrique - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser si défectueux |
| Percolateur Java Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation |
| Percolateur Java Self | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Machine à café Vitale S - Comité 2 | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation |
| Machine à café Vitale S - Comité 2 | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct |
| Echelle à plateaux repas | Renversement de l'échelle lors du déplacement - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précaution lors des déplacements - Ne pas déplacer sur sol dégradé ou surface encombrée |
| Echelle à plateaux repas | Douleurs dos/bras lors des chargements/déchargement de l'échelle - TMS - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes de manutention |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessure / écrasement par basculement du chariot ou de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Voies de circulation piétons et matériel roulant - port des chaussures de sécurité - bon état des sols - bon éclairage  |
| Doseuse Atlantic Engineering | Risque de coupures graves - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes d'utilisation, couper les alimentations électriques et pneumatiques avant toute intervention d'entretien et nettoyage.  |
| Doseuse Atlantic Engineering | Risque de brûlures - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas toucher les pièces chaudes signalées (cuve - moteur) |
| Trancheuse semi automatique | Electrocution (eau ou jus de découpe) - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | S'assurer du bon état des prises et câbles électriques |
| Trancheuse semi automatique | Coupure/blessure - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser sans la protection |
| Trancheuse Automatique | Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | S'assurer du bon état des prises et câbles électriques |
| Trancheuse Automatique | Coupure/blessure - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser sans les protections - ne pas mettre la main dans la zone de travail - respecter les consignes d'utilisation - utilisation par personnes de plus de 14 ans |
| Trancheuse Automatique | Perturbation de stimulateur cardiaque - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant d'utiliser la machine (Champs magnétique). |
| Trancheuse Automatique | Lésion corporelle en prenant les cheveux ou les vêtements dans les tapis de transport - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas porter de vêtements flottants, attacher les cheveux + port de coiffe , ne pas mettre la main sur la trajectoire du tapis. |
| Contact Denrées Alimentaires | Risque de contaminer les denrées alimentaires en cas de maladie contagieuse - Hygiène | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Se laver les mains, ne pas entrer en contact avec les denrées si on est contagieux |
| Travail avec un équipement électrique | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Travail avec escabelle | Chute de hauteur - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Contrôle annuel des équipements - Respect des instructions (voir documents) - Formations |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |  |  |  |  |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement du risque les 3 derniers mois de a grossesse |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés |
| Manutention | Blessure au pied - Trébuchements - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité (S3, S1P voire S2 ou S1 si pas de risque de perforation de la semelle) - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré |
| Lavage fréquent des mains | Irritation des mains suite à lavage fréquent (Code SPMT 4031) - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de savons avec pH neutre et risque dermatologique réduit |
| Travaux avec contrainte ergonomique | Contraintes ergonomiques (code SPMT 2026) - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de matériel adéquat et en bonne état - Formation "gestes et postures" / manutention |
| Manutention | Blessures aux mains - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de gants de protection mécanique  |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de pantalon de travail |
| Manutention | Blessure aux bras - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vestes à manches longues |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |