

Date : 2020

**Fiche de fonction** – Magasinier (Sg, Wa, Centrale achat, pharma,cuisine)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** | | | | | | | | | |
| **Tâches** | | | | | | | | | |
| * Réception/envoi de divers colis * Décartonnage * Tâches administratives liées à la réception/envoi des colis * Travail en hauteur | | | | | | | | | |
| **Equipements de travail** | | | | | | | | | |
| * Transpalette manuel (Sg + centr.achat + Wa + cuisine + pharma) * Transpalette électrique (centr.achat + pharma) * Gerbeur électrique (cuisine) | | | | | | | | | |
| **Equipements de protection individuelle** | | | | | | | | | |
| Veiligheidsschoenen_Verplicht | | | | | protection des maines.png | | | | |
| **Produits dangereux** | | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | | 🞏 NON | | | |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** | | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | | 🞏 NON | | | |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** | | | | | | | | | |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT  ◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)  🞏 Tous les 12 mois – CP-MT | | | | | | | | | |
| **Vaccinations** | | | | | | | | | |
| Obligatoires | | | | | | Conseillés | | | |
| 🞏 Hépatite B  🞏 Tétanos | | | | | | 🞏 Grippe  ◼ Tétanos  🞏 Coqueluche  🞏 Hépatite A | | | |
| **Examens complémentaires** | | | | | | | | | |
| Type et périodicité | | | | | | | | | |
| 🞏 ID  🞏 RX thorax  🞏 Dosage AC  🞏 Biologie | |  | | | | 🞏 Audio  🞏 Métabolite urine  🞏 Permis de conduire gr 2 | | | |
| **Risques pour la santé** | | | | | | | | | |
| 🞏 Poste de sécurité | | | | | | 🞏 Poste de vigilance | | | |
| **Risques définis** | | | | | | | | | |
| Types | | | Détails | | | | | Codes | |
| ◼ Biologiques | | | Tétanos extra-légal | | | | | 3160 | |
| **Contraintes** | | | | | | | | | |
| ◼ Manutention | | | | | | | | | |
| **Protection de la maternité et allaitement** | | | | | | | | | |
| ◼ Apte avec restriction | | | | | | | | | |
| **ANALYSE DE RISQUES** | | | | | | | | | |
| **Environnement de travail** | | | | | | | | | |
| Composant | Risques | | | Risque initial | | | Risque résiduel | | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** | | | | | | | | | |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Transpalette manuel | Lésions à des tiers - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Accès interdit aux personnes non autorisées - Respect des distances de sécurité - S'assurer de l'ordre et la propreté du chemin emprunté - Prévoir suffisamment d'espace. |
| Transpalette manuel | Blessures aux pieds - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures de sécurité. |
| Transpalette manuel | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximale et inscription de celui-ci. |
| Transpalette manuel | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque possible - Attention requise | | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Transpalette manuel | TMS dos - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit. |
| Transpalette manuel | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque possible - Attention requise | | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Transpalette manuel | Blessures / écrasement des mains - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Transpalette manuel | TMS membres supérieures - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Travail sur écran | Travail sur écran - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. |
| Transpalette Electrique (centrale d’achat + pharma) | Dérapage de l'engin qui heurte l'utilisateur ou un tiers - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas conduire sur des surfaces glissantes telles que graisse, glace ou neige. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Risque d'électrisation - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser le chariot par temps sec uniquement. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Chute d'un passager - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser le chariot pour transporter des passagers. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Blessure à l'utilisateur / un tiers dues à une mauvaise utilisation de l'appareil - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utilisation par personnel formé et désigné uniquement. Le chariot doit être mis hors tension lorsqu’il est laissé sans surveillance. En utilisant ce chariot, être attentif à l'environnement et ne pas se laisser distraire. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Dérapage de l'engin qui heurte l'utilisateur ou un tiers - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas conduire sur des surfaces glissantes telles que graisse, glace ou neige. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Risque d'électrisation - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser le chariot par temps sec uniquement. |
| Transpalette Electrique Pharmacie (centr.achat + pharma) | Blessures aux pieds / écrasement des pieds - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser le chariot correctement de manière à éviter d'être écrasé par la roue motrice. Porter des chaussures de sécurité avec embout 200J (S1 ou +). |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Blessures aux mains - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Faire attention aux pièces mobiles du chariot pour éviter tout écrasement des mains. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Glissement de la charge sur utilisateur ou personne a proximité - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Le chariot peut gravir des pentes douces inclinées jusqu’à 4% à pleine charge, ou jusqu’à 10% à vide. Ne pas conduire sur des pentes raides pour éviter que la charge ne glisse. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximale et inscription de celui-ci. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque possible - Attention requise | | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | TMS dos - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque possible - Attention requise | | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessures / écrasement des mains - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Electrisation / électrocution (si électrique) lors de la mise en charge - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Procédure de mise en charge - matériel CE - contrôle de l'installation électrique. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Explosion de batterie : dégagement d'hydrogène - Accidents | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque possible - Attention requise | | Ventilation du local de charge des batteries - Pictographie interdiction de fumer, de flamme nue,... Se conformer aux consignes du fabricant. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | TMS membres supérieures - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Chute de hauteur de la charge - basculement latéral - Accidents | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque possible - Attention requise | | Respecter les prescriptions de charge et de hauteur – formation. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessure / écrasement par basculement du chariot ou de la charge - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Voies de circulation piétons et matériel roulant - port des chaussures de sécurité - bon état des sols - bon éclairage. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Heurt de personne - Accidents | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Formation de l'opérateur - voies de circulation - bonne visibilité - bon éclairage. |
| Travail en hauteur (échelles, escabelles,…) | Chute | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Respect des consignes de l’instruction « Travail en hauteur » de l’institution. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque possible - Attention requise | | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci. |
| **Organisation du travail** | | | | | | | | | |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Ecartement les 3 derniers mois de la grossesse. |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés. |
| Manutention | Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures de sécurités (S2 ou S1) - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré. |
| Manutention | Blessures aux mains - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de gants de protection mécanique. |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de pantalon de travail. |
| Manutention | Blessure aux bras - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de veste à manches longues recommandé. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVIS** | | |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** | | |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du : | | |