

 Date : 2020

**Fiche de fonction** – Magasinier (Sg, Wa, Centrale achat, pharma,cuisine)

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Réception/envoi de divers colis
* Décartonnage
* Tâches administratives liées à la réception/envoi des colis
* Travail en hauteur
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Transpalette manuel (Sg + centr.achat + Wa + cuisine + pharma)
* Transpalette électrique (centr.achat + pharma)
* Gerbeur électrique (cuisine)
 |
| **Equipements de protection individuelle** |
| Veiligheidsschoenen_Verplicht | protection des maines.png |
| **Produits dangereux** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| 🞏 Hépatite B🞏 Tétanos | 🞏 Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| 🞏 ID🞏 RX thorax🞏 Dosage AC🞏 Biologie |  | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine🞏 Permis de conduire gr 2  |
| **Risques pour la santé** |
| 🞏 Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tétanos extra-légal | 3160 |
| **Contraintes** |
| ◼ Manutention |
| **Protection de la maternité et allaitement** |
| ◼ Apte avec restriction |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| **Environnement de travail** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Transpalette manuel | Lésions à des tiers - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Accès interdit aux personnes non autorisées - Respect des distances de sécurité - S'assurer de l'ordre et la propreté du chemin emprunté - Prévoir suffisamment d'espace. |
| Transpalette manuel | Blessures aux pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité. |
| Transpalette manuel | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximale et inscription de celui-ci. |
| Transpalette manuel | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Transpalette manuel | TMS dos - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit.  |
| Transpalette manuel | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Transpalette manuel | Blessures / écrasement des mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Transpalette manuel | TMS membres supérieures - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Travail sur écran  | Travail sur écran - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. |
| Transpalette Electrique (centrale d’achat + pharma) | Dérapage de l'engin qui heurte l'utilisateur ou un tiers - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Ne pas conduire sur des surfaces glissantes telles que graisse, glace ou neige. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Risque d'électrisation - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utiliser le chariot par temps sec uniquement. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Chute d'un passager - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser le chariot pour transporter des passagers. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Blessure à l'utilisateur / un tiers dues à une mauvaise utilisation de l'appareil - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utilisation par personnel formé et désigné uniquement. Le chariot doit être mis hors tension lorsqu’il est laissé sans surveillance. En utilisant ce chariot, être attentif à l'environnement et ne pas se laisser distraire. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Dérapage de l'engin qui heurte l'utilisateur ou un tiers - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Ne pas conduire sur des surfaces glissantes telles que graisse, glace ou neige. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Risque d'électrisation - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utiliser le chariot par temps sec uniquement. |
| Transpalette Electrique Pharmacie (centr.achat + pharma) | Blessures aux pieds / écrasement des pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utiliser le chariot correctement de manière à éviter d'être écrasé par la roue motrice. Porter des chaussures de sécurité avec embout 200J (S1 ou +). |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Blessures aux mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Faire attention aux pièces mobiles du chariot pour éviter tout écrasement des mains. |
| Transpalette Electrique (centr.achat + pharma) | Glissement de la charge sur utilisateur ou personne a proximité - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Le chariot peut gravir des pentes douces inclinées jusqu’à 4% à pleine charge, ou jusqu’à 10% à vide. Ne pas conduire sur des pentes raides pour éviter que la charge ne glisse. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximale et inscription de celui-ci. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | TMS dos - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit.  |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessures / écrasement des mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Electrisation / électrocution (si électrique) lors de la mise en charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Procédure de mise en charge - matériel CE - contrôle de l'installation électrique. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Explosion de batterie : dégagement d'hydrogène - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque possible - Attention requise | Ventilation du local de charge des batteries - Pictographie interdiction de fumer, de flamme nue,... Se conformer aux consignes du fabricant. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | TMS membres supérieures - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Chute de hauteur de la charge - basculement latéral - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque possible - Attention requise | Respecter les prescriptions de charge et de hauteur – formation. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Blessure / écrasement par basculement du chariot ou de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Voies de circulation piétons et matériel roulant - port des chaussures de sécurité - bon état des sols - bon éclairage. |
| Gerbeur Electrique Cuisines | Heurt de personne - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Formation de l'opérateur - voies de circulation - bonne visibilité - bon éclairage. |
| Travail en hauteur (échelles, escabelles,…) | Chute | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes de l’instruction « Travail en hauteur » de l’institution. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement les 3 derniers mois de la grossesse. |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés. |
| Manutention | Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurités (S2 ou S1) - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré. |
| Manutention | Blessures aux mains - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de gants de protection mécanique.  |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de pantalon de travail. |
| Manutention | Blessure aux bras - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de veste à manches longues recommandé. |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |