

 Date : 2020

**Fiche de fonction** – Manutentionnaire

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Manutentions diverses
* Gestion des poubelles
* Monter le linge dans les étages
* …
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Récureuse pour sol sur batterie
* Transpalette manuel
* Chariot de transport
* Presse à déchets (Seraing)
 | * Auto laveuse mono brosse
* Auto laveuse
* Transpalette électrique
 |
| **Equipements de protection individuelle** |
| protectiond es yeux.png | Veiligheidsschoenen_Verplicht | protection des maines.png |
| **Produits dangereux** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| ◼ Hépatite B🞏 Tétanos | 🞏 Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| 🞏 ID🞏 RX thorax◼ Dosage AC🞏 Biologie | 1X/anSi nécessaireSi nécessaire | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine🞏 Permis de conduire gr 2  |
| **Risques pour la santé** |
| 🞏 Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tétanos extra-légalHépatite B | 31602021 |
| **Contraintes** |
| ◼ Manutention◼ Travail posté◼ Travail de nuit |
| **Protection de la maternité et allaitement** |
| ◼ Apte avec restriction |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| **Environnement de travail** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Lors du ramassage des poubelles | Risque de coupures, piqûres (AES) | Risque élevé – Amélioration | Risque très limité – Acceptable | Vaccin contre l’hépatite B obligatoire.Port des EPI (gants de travail) – Respect de la procédure du tri des déchets en amont – Sensibilisation du personnel. |
| Travail avec des produits chimiques | Exposition aux produits chimiques permettant de laver (risques d’irritations, brûlures, lésions oculaires, …) | Risque important – Mesures requises | Risque très limité – Acceptable | Respect des consignes présentes sur les fiches de sécurité des produits -Port de lunettes (si nécessaire) - Port de gants (toujours) - Tenir les produits inflammables éloignés des sources d’inflammation. |
| Récureuse pour sols sur batterie | Blessure aux mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation - Formation adéquate relative à l'utilisation de la machine. |
| Récureuse pour sols sur batterie | Entorse - Chute sur environnement mouillé - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité antidérapantes - être attentif à l'environnement de travail. |
| Récureuse pour sols sur batterie | Collision avec un tiers - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respect des consignes d'utilisation - Formation adéquate relative à l'utilisation de la machine - Adapter sa vitesse - Prendre des précautions. |
| Récureuse pour sols sur batterie | Dépôt d'isotopes radioactifs dans d'autres zones - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas passer la machine dans le service de médecine nucléaire.  |
| Transpalette manuel | Lésions à des tiers - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Accès interdit aux personnes non autorisées - Respect des distances de sécurité - S'assurer de l'ordre et la propreté du chemin emprunté - Prévoir suffisamment d'espace. |
| Chariots de transport | Lésions à des tiers - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Respect des distances de sécurité - Ordre et propreté du chemin de passage - Prévoir suffisamment d'espace. |
| Chariots de transport | Blessures aux pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité. |
| Transpalette manuel | Blessures aux pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité. |
| Chargeurs de batteries pour appareils, machines | Maux de dos - déplacement des chargeurs lourds - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Formation manutention de charges - Technique de levage appropriée. |
| Chargeurs de batteries pour appareils, machines | Electrisation - Electrocution - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Réalisation de contrôles - Système de contrôle périodique - Acheter des chargeurs certifiés CE. |
| Presse à déchets - Seraing | Blessures très graves - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Fiche d’instructions de sécurité, Manuel / instructions, Chaussures de sécurité, Ordre sur le lieu de travail, L'opérateur s'assure toujours avant de démarrer que personne ne se trouve dans la zone de remplissage, Bonne communication si travail à deux personnes. |
| Transpalette manuel | Coincement / écrasement de l'opérateur - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Formation au maniement - chaussures de sécurité - voies de circulation adaptées - ne pas utiliser en pente - matériel avec frein - respect du poids de charge maximal et inscription de celui-ci. |
| Transpalette manuel | Blessure / écrasement par basculement de la charge - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Vérification du conditionnement et colisage - dosseret de charge - formation du travailleur - engager la fourche à fond sous la palette. |
| Transpalette manuel | TMS dos - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Limiter les charges - éviter les rampes - limiter les trajets - sol en bon état - matériel en bon état de fonctionnement - travailler avec le dos droit.  |
| Transpalette manuel | Chute de hauteur : déchargement à quai - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Bon positionnement du dispositif de liaison quai/camion - limiter les pentes - frein manuel - respect du poids de charge. |
| Transpalette manuel | Blessures / écrasement des mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des gants - poignée de timon fermée et arrondie. |
| Transpalette manuel | TMS membres supérieures - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Tirer avec les deux mains pour répartir la charge - travailler avec les jambes (muscles les plus puissants). |
| Auto laveuse mono brosse | Trébuchement/glissade - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque possible - Attention requise | Garder l'espace de travail sans obstacle, port des chaussures de sécurité. |
| Auto laveuse mono brosse | Chocs - Hygiène | Risque possible - Attention requise | Risque possible - Attention requise | Manipuler avec précaution. |
| Auto laveuse mono brosse | Contact direct/indirect électricité - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Vérification fréquente des câblages, écarter tout équipement détérioré. |
| Auto laveuse mono brosse | Heurt sur pieds - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Garder la brosse hors de portée du corps, port de chaussures de sécurité. |
| Auto laveuse | écrasement - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler l'auto laveuse avec précaution, port de chaussures de sécurité. |
| Auto laveuse | Trébuchement - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque possible - Attention requise | Garder la zone sans obstacle. |
| Auto laveuse | Contact produits de nettoyage - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque possible - Attention requise | Se référer aux FDS des produits utilisés. |
| Travail avec des outils non motorisés | Coups et coupures sur les mains ou autres parties du corps - Foulures dues à un mouvement ou à un effort violents. - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utiliser un outillage de qualité approprié au travail à réaliser. Former adéquatement le personnel à l’utilisation de chaque type d’outil. Utiliser des gants pour manipuler un outillage coupant. Procéder à un entretien périodique des outils (réparation, aiguisage, nettoyage, etc.). Inspecter périodiquement l’état des manches, poignées, revêtements isolants, etc. Ranger les outils de façon adéquate (servante...). |
| Travail avec des outils non motorisés | Lésions oculaires du fait de la projection de fragments ou de particules. - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utiliser des lunettes de protection dans tous les cas de figure et en particulier en cas de risque de projection de particules. |
| Travail avec des outils non motorisés | Contacts électriques - Electrisation - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utiliser des outils dotés d’un revêtement isolant lorsque l’on doit travailler près d’une zone sous tension. Inspecter périodiquement l’état des revêtements isolants. |
| Auto laveuse mono brosse | Vibrations - Hygiène | Risque possible - Attention requise | Risque possible - Attention requise | Adapter les équipements et temps de travail pour diminuer les vibrations. |
| Transpalette Electrique  | Dérapage de l'engin qui heurte l'utilisateur ou un tiers - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Ne pas conduire sur des surfaces glissantes telles que graisse, glace ou neige. |
| Transpalette Electrique  | Risque d'électrisation - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utiliser le chariot par temps sec uniquement. |
| Transpalette Electrique  | Chute d'un passager - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser le chariot pour transporter des passagers. |
| Transpalette Electrique  | Blessure à l'utilisateur / un tiers dues à une mauvaise utilisation de l'appareil - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utilisation par personnel formé et désigné uniquement. Le chariot doit être mis hors tension lorsqu’il est laissé sans surveillance. En utilisant ce chariot, être attentif à l'environnement et ne pas se laisser distraire. |
| Transpalette Electrique  | Blessures aux pieds / écrasement des pieds - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utiliser le chariot correctement de manière à éviter d'être écrasé par la roue motrice. Porter des chaussures de sécurité avec embout 200J (S1 ou +). |
| Transpalette Electrique  | Blessures aux mains - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Faire attention aux pièces mobiles du chariot pour éviter tout écrasement des mains. |
| Transpalette Electrique  | Glissement de la charge sur utilisateur ou personne a proximité - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Le chariot peut gravir des pentes douces inclinées jusqu’à 4% à pleine charge, ou jusqu’à 10% à vide. Ne pas conduire sur des pentes raides pour éviter que la charge ne glisse. |
| Tracteur Zallys M5 | blessures suite à une perte de contrôle de l'engin - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes ou enneigés, ne pas utiliser sur des pentes de +15%, utiliser seulement si bonne visibilité, port de chaussures de protection obligatoire, ne pas utiliser si détérioré. Utilisation par du personnel formé, lecture du manuel d'utilisation obligatoire. |
| Tracteur Zallys M5 | Risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique due aux batteries - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Charger dans un local aéré, à l’abri de sources d'inflammation. Pour l'entretien des batteries, port de lunettes de protection et de gants nitriles. Lecture du manuel d'utilisation obligatoire. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement les 3 derniers mois de la grossesse. |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés. |
| Manutention | Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité (S3) - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré. |
| Manutention | Blessures aux mains - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de gants de protection mécanique.  |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de pantalon de travail. |
| Manutention | Blessure aux bras - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de veste à manches longues recommandé. |
| Travail de nuit | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilence | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers, Respect des horaires et des temps de repos - surveillance de la santé, Rotation des horaires limitée (matin puis après-midi puis nuit). Pas plus de 3 à 4 jours dans la même pause. Varier la tâche si possible. |
| Travail posté | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |