

Date : 2020

**Fiche de fonction** – Technicien(ne) de laboratoire

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** | | | | | | | | |
| **Tâches** | | | | | | | | |
| * Analyses médicales | | | | | | | | |
| **Equipements de travail** | | | | | | | | |
| * Centrifugeuse Agitateur * Etuve * Agitateur * Testeur * Analyseur d’urine * Détection microbienne * Automate hémoculture * Balance * Testeur immunologie * Analyseur de plaques de microtitage * Flux laminaire * Incubateur | | | | | * Testeur à chimiluminescence * Spectromètre de masse * Automate d’analyse * Automate de coloration * Analyseur automate * Micro-lecteur d’antibiogramme * Système d’identification microbienne * Système anaérobie * Déminéralisateur * PH mètre * Analyseur hémostase * Analyseur hématologique | | | |
| **Equipements de protection individuelle** | | | | | | | | |
| protectiond es yeux.png | | | | | protection des maines.png | | | |
| **Produits dangereux** | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | 🞏 NON | | | |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | 🞏 NON | | | |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** | | | | | | | | |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT  ◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)  🞏 Tous les 12 mois – CP-MT | | | | | | | | |
| **Vaccinations** | | | | | | | | |
| Obligatoires | | | | | Conseillés | | | |
| ◼ Hépatite B  🞏 Tétanos | | | | | ◼ Grippe  ◼ Tétanos  🞏 Coqueluche (pédiatrie)  🞏 Hépatite A | | | |
| **Examens complémentaires** | | | | | | | | |
| Type et périodicité | | | | | | | | |
| ◼ ID  ◼ RX thorax  ◼ Dosage AC  🞏 Biologie | | 1X/an  Si nécessaire  Si nécessaire | | | 🞏 Audio  🞏 Métabolite urine  🞏 Permis de conduire gr 2 | | | |
| **Risques pour la santé** | | | | | | | | |
| 🞏 Poste de sécurité | | | | | 🞏 Poste de vigilance | | | |
| **Risques définis** | | | | | | | | |
| Types | | | Détails | | | | Codes | |
| ◼ Biologiques | | | Tuberculose cat 2  Hépatite B  Tétanos extra-légal | | | | 3011  3021  3160 | |
| ◼ Dermatologique | | | Produits alcalins | | | | 4031 | |
| **Contraintes** | | | | | | | | |
| ◼ Ecran  ◼ Travail posté  ◼ Travail de nuit | | | | | | | | |
| **Protection de la maternité et allaitement** | | | | | | | | |
| ◼ Apte avec restriction | | | | | | | | |
| **ANALYSE DE RISQUES** | | | | | | | | |
| **Environnement de travail** | | | | | | | | |
| Composant | Risques | | | Risque initial | | Risque résiduel | | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | | | Risque important - Mesures requises | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures fermées et antidérapantes ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | | | Risque important - Mesures requises | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures adaptées - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | | | Risque important - Mesures requises | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | Risque très limité - Acceptable | | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** | | | | | | | | |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | Risque très limité - Acceptable | | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Agitateur Heidolph | Risque de brulures - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Travailler avec précautions - ne pas toucher la plaque chauffante lorsqu'elle est chaude. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Santé | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Respecter les consignes d'utilisation. |
| Etuve Memmert B50 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert B50 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert B50 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| DxH Slidemaker Stainer II | Blessures en cas d'utilisation avec portes ouvertes - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Fermer toutes les portes (capots) avant utilisation. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Etuve Memmert U40 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert U80 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert U40 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert U40 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Etuve Memmert U80 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert U80 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Agitateur Julabo Paramix | Risque de brulures - Accidents - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Travailler avec précautions - ne pas toucher la plaque chauffante lorsqu'elle est chaude. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Respecter les consignes d'utilisation. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Accidents | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Respecter les consignes d'utilisation. |
| Flux laminaire Clean Air | Contamination BK - Santé | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas utiliser si défectueux, contrôle périodique par société extérieure, utilisation limitée à personnes autorisées. |
| Travail sur écran - T | Travail sur écran - Santé | | | Risque important - Mesures requises | | Risque très limité - Acceptable | | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. |
| Contact avec les patients | Tuberculose (3011) - Santé | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Intradermo et Rx thorax si nécessaire. |
| Contact avec les patients | Risque pour la maternité - Agents infectieux - Santé | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | Risque très limité - Acceptable | | Ecartement dès que la maternité est connue du médecin du travail. |
| Travaux avec risque Tétanos Extra-Légal (3160) | 3160 - Tétanos Extra-Légal - Santé | | | Risque très limité - Acceptable | | Risque très limité - Acceptable | | Vaccination. |
| Travaux en présence de sang | Hépatite (3021) - Santé | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Vaccin contre l'hépatite B obligatoire - port de gants. |
| Travail avec des produits chimiques | Exposition aux produits chimiques permettant de laver (risques d’irritations, brûlures, lésions oculaires, …) | | | Risque important – Mesures requises | | Risque très limité – Acceptable | | Respect des consignes présentes sur les fiches de sécurité des produits.  Port de lunettes (si nécessaire)  Port de gants (toujours)  Tenir les produits inflammables éloignés des sources d’inflammation. |
| Utilisation fréquente de produits pour se laver les mains | Irritation des mains | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Utilisation de savons avec PH neutre permet de réduire le risque dermatologique. |
| Travail de nuit | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilence | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers, Respect des horaires et des temps de repos - surveillance de la santé, Rotation des horaires limitée (matin puis après-midi puis nuit). Pas plus de 3 à 4 jours dans la même pause. Varier les tâches si possible. |
| Travail posté | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - Réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | Risque possible - Attention requise | | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci. |
| **Organisation du travail** | | | | | | | | |
| Travail de nuit | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilence | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers, Respect des horaires et des temps de repos - surveillance de la santé, Rotation des horaires limitée (matin puis après-midi puis nuit). Pas plus de 3 à 4 jours dans la même pause. Varier les tâches si possible. |
| Travail posté | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | | | Risque possible - Attention requise | | Risque très limité - Acceptable | | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - Réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVIS** | | |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** | | |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du : | | |