

 Date : 2020

**Fiche de fonction** – Technicien(ne) de laboratoire

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Analyses médicales
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Centrifugeuse Agitateur
* Etuve
* Agitateur
* Testeur
* Analyseur d’urine
* Détection microbienne
* Automate hémoculture
* Balance
* Testeur immunologie
* Analyseur de plaques de microtitage
* Flux laminaire
* Incubateur
 | * Testeur à chimiluminescence
* Spectromètre de masse
* Automate d’analyse
* Automate de coloration
* Analyseur automate
* Micro-lecteur d’antibiogramme
* Système d’identification microbienne
* Système anaérobie
* Déminéralisateur
* PH mètre
* Analyseur hémostase
* Analyseur hématologique
 |
| **Equipements de protection individuelle** |
| protectiond es yeux.png | protection des maines.png |
| **Produits dangereux** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| ◼ Hépatite B🞏 Tétanos | ◼ Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche (pédiatrie)🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| ◼ ID◼ RX thorax◼ Dosage AC🞏 Biologie | 1X/anSi nécessaireSi nécessaire | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine🞏 Permis de conduire gr 2  |
| **Risques pour la santé** |
| 🞏 Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tuberculose cat 2Hépatite BTétanos extra-légal | 301130213160 |
| ◼ Dermatologique | Produits alcalins | 4031 |
| **Contraintes** |
| ◼ Ecran◼ Travail posté◼ Travail de nuit |
| **Protection de la maternité et allaitement** |
| ◼ Apte avec restriction |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| **Environnement de travail** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures fermées et antidérapantes ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Agitateur Heidolph | Risque de brulures - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Travailler avec précautions - ne pas toucher la plaque chauffante lorsqu'elle est chaude. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C11 Centrifugeuse Eppendorf 5810 | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes d'utilisation. |
| Etuve Memmert B50 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert B50 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert B50 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| DxH Slidemaker Stainer II | Blessures en cas d'utilisation avec portes ouvertes - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Fermer toutes les portes (capots) avant utilisation. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve HERAEUS CO2 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Etuve Memmert U40 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert U80 | Risque d'incendie en cas d'utilisation avec porte ouverte. - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser avec la porte ouverte. |
| Etuve Memmert U40 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert U40 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Etuve Memmert U80 | Brulure sur surfaces chaudes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Porter des gants de protection thermique ou laisser refroidir après arrêt. |
| Etuve Memmert U80 | Blessures graves ou intoxication si chargement avec des éléments générant des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas charger l'appareil avec des éléments pouvant générer des vapeurs ou gaz toxiques ou explosifs. |
| Agitateur Julabo Paramix | Risque de brulures - Accidents - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Travailler avec précautions - ne pas toucher la plaque chauffante lorsqu'elle est chaude. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C10 Centrifugeuse HERAEUS | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes d'utilisation. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque de blessure aux doigts lors de l'ouverture / fermeture de la centrifugeuse - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précautions à l'ouverture / fermeture - Ne pas utiliser si ressorts pneumatiques défectueux. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque de blessure dû à des rotors ou couvercles mal fixés, un chargement asymétrique du rotor ou une surcharge du rotor - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Suivre les consignes d'utilisation - précaution à l'utilisation. |
| C18 Centrifugeuse Sigma 1-14/155172 | Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosol limitée en cas de mauvaise utilisation avec des produits infectieu - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes d'utilisation. |
| Flux laminaire Clean Air | Contamination BK - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Ne pas utiliser si défectueux, contrôle périodique par société extérieure, utilisation limitée à personnes autorisées. |
| Travail sur écran - T | Travail sur écran - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. |
| Contact avec les patients | Tuberculose (3011) - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Intradermo et Rx thorax si nécessaire. |
| Contact avec les patients | Risque pour la maternité - Agents infectieux - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement dès que la maternité est connue du médecin du travail. |
| Travaux avec risque Tétanos Extra-Légal (3160) | 3160 - Tétanos Extra-Légal - Santé | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Vaccination. |
| Travaux en présence de sang | Hépatite (3021) - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Vaccin contre l'hépatite B obligatoire - port de gants. |
| Travail avec des produits chimiques | Exposition aux produits chimiques permettant de laver (risques d’irritations, brûlures, lésions oculaires, …) | Risque important – Mesures requises | Risque très limité – Acceptable | Respect des consignes présentes sur les fiches de sécurité des produits.Port de lunettes (si nécessaire)Port de gants (toujours)Tenir les produits inflammables éloignés des sources d’inflammation. |
| Utilisation fréquente de produits pour se laver les mains  | Irritation des mains | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de savons avec PH neutre permet de réduire le risque dermatologique. |
| Travail de nuit | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilence | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers, Respect des horaires et des temps de repos - surveillance de la santé, Rotation des horaires limitée (matin puis après-midi puis nuit). Pas plus de 3 à 4 jours dans la même pause. Varier les tâches si possible. |
| Travail posté | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - Réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |
| Travail de nuit | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilence | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers, Respect des horaires et des temps de repos - surveillance de la santé, Rotation des horaires limitée (matin puis après-midi puis nuit). Pas plus de 3 à 4 jours dans la même pause. Varier les tâches si possible. |
| Travail posté | Troubles de la sante – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - Réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |