

Date : 2020

**Fiche de fonction** – Technicien(ne) stérilisation centrale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** | | | | | | | | | | | |
| **Tâches** | | | | | | | | | | | |
| * Nettoyage et stérilisation du matériel médical souillé | | | | | | | | | | | |
| **Equipements de travail** | | | | | | | | | | | |
| * Laveur-désinfecteur simple et double chambre * Autoclaves * Evier de rinçage * Table de tri | | | | | | | * Evier de lavage * Sterrad * Centrale de distribution de produit de lavage * Soufflette | | | | |
| **Equipements de protection individuelle** | | | | | | | | | | | |
| Résultat de recherche d'images pour "epi port obligatoire du tablier PLOMBE" | | | protectiond es yeux.png | | | | index.png | | | | protection des maines.png |
| **Produits dangereux** | | | | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | | 🞏 NON | | | | | |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** | | | | | | | | | | | |
| ◼ OUI | | | | | | 🞏 NON | | | | | |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** | | | | | | | | | | | |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT  ◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)  🞏 Tous les 12 mois – CP-MT | | | | | | | | | | | |
| **Vaccinations** | | | | | | | | | | | |
| Obligatoires | | | | | | Conseillés | | | | | |
| ◼ Hépatite B  🞏 Tétanos | | | | | | ◼ Grippe  ◼ Tétanos  🞏 Coqueluche (pédiatrie)  🞏 Hépatite A | | | | | |
| **Examens complémentaires** | | | | | | | | | | | |
| Type et périodicité | | | | | | | | | | | |
| ◼ ID  ◼ RX thorax  ◼ Dosage AC  🞏 Biologie | | 1X/an  Si nécessaire  Si nécessaire | | | | ◼ Audio  🞏 Métabolite urine  🞏 Permis de conduire gr 2 | | | | | |
| **Risques pour la santé** | | | | | | | | | | | |
| 🞏 Poste de sécurité | | | | | | 🞏 Poste de vigilance | | | | | |
| **Risques définis** | | | | | | | | | | | |
| Types | | | | Détails | | | | | Codes | | |
| ◼ Biologiques | | | | Tuberculose cat 2  Hépatite B  Tétanos extra-légal | | | | | 3011  3021  3160 | | |
| ◼ Dermatologique | | | | Produits alcalins | | | | | 4031 | | |
| ◼ Physique | | | | Contraintes ergonomiques  Bruit 85 à 89 dB | | | | | 2026  2141 | | |
| **Contraintes** | | | | | | | | | | | |
| ◼ Ecran  ◼ Travail posté  ◼ Manutention | | | | | | | | | | | |
| **Protection de la maternité et allaitement** | | | | | | | | | | | |
| ◼ Apte avec restriction | | | | | | | | | | | |
| **ANALYSE DE RISQUES** | | | | | | | | | | | |
| **Environnement de travail** | | | | | | | | | | | |
| Composant | Risques | | | | Risque initial | | | Risque résiduel | | Prévention | |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures fermées et antidérapantes ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. | |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures adaptées - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. | |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. | |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. | |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** | | | | | | | | | | | |
| Travail avec des équipements électriques | Electrisation - Accidents | | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). | |
| Autoclaves Seraing | Brulure - blessure due à la projection d'eau chaude sous-pression ou vapeur ou rupture d'un élément de l'autoclave - Accidents | | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Contrôle périodique par un SECT de l'autoclave - ne pas utiliser si un problème technique est identifié. | |
| Laveurs-désinfecteurs simple chambre | Brulures - Santé | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Ne pas toucher l'appareil durant le cycle de fonctionnement (93°C). | |
| Evier de rinçage zone sale | Risque Biologique AES (Coupure, piqure, projection) lors du rinçage - Santé | | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de lunettes de protection et de gants. | |
| Table de tri zone sale | Risque de blessure au dos lors de manutention - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Précautions lors des manipulations de charges lourdes - formation à la manutention de charges. | |
| Evier de lavage zone sale | AES lors du lavage - Santé | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de gants et de lunettes. | |
| Evier de lavage zone sale | Risque chimique lors de l'utilisation des produits de lavage - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Respect des consignes des FDS. | |
| Evier de lavage zone sale | Lésions dorsales lors des manutentions de charge / lors du lavage - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utilisation du panier rehausseur, précautions lors des manutentions, formation manutention. | |
| Evier de lavage zone sale | Lésion auditive lors de l'utilisation de la souflette - 2141 - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port des protections auditives / utilisation d'une soufflette moins bruyante. | |
| Sterrad 100S | Coincement de la main dans la porte lors de la fermeture de la porte en cas de défaillance des capteurs. - Accidents | | | | Risque très limité - Acceptable | | | Risque très limité - Acceptable | | Ne jamais mettre la main dans la porte lors de la fermeture - Entretien régulier de l'appareil par le fournisseur. | |
| Sterrad NX | Résidu de peroxyde d'hydrogène sur le produit stérilisé en cas de non respect des procédures d'utilisation - Santé | | | | Risque très limité - Acceptable | | | Risque très limité - Acceptable | | Respecter les procédures d'utilisation. | |
| table de réalisation de kit zone propre | Contraintes Ergonomiques - Santé | | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Utilisation d'une chaise de repos. | |
| Autoclaves Seraing | Brulure - blessure due à la projection d'eau chaude sous-pression ou vapeur ou rupture d'un élément de l'autoclave - Accidents | | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque très limité - Acceptable | | Contrôle périodique par un SECT de l'autoclave - ne pas utiliser si un problème technique est identifié. | |
| Travail sur écran | Travail sur écran - Santé | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. | |
| Travail avec des outils non motorisés | Coups et coupures sur les mains ou autres parties du corps - Foulures dues à un mouvement ou à un effort violents. - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser un outillage de qualité approprié au travail à réaliser. Former adéquatement le personnel à l’utilisation de chaque type d’outil. Utiliser des gants pour manipuler un outillage coupant. Procéder à un entretien périodique des outils (réparation, aiguisage, nettoyage, etc.). Inspecter périodiquement l’état des manches, poignées, revêtements isolants, etc. Ranger les outils de façon adéquate (servante...). | |
| Travail avec des outils non motorisés | Lésions oculaires du fait de la projection de fragments ou de particules. - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser des lunettes de protection dans tous les cas de figure et en particulier en cas de risque de projection de particules. | |
| Travail avec des outils non motorisés | Contacts électriques - Electrisation - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Utiliser des outils dotés d’un revêtement isolant lorsque l’on doit travailler près d’une zone sous tension. Inspecter périodiquement l’état des revêtements isolants. | |
| Travaux en présence de sang | Hépatite - Santé | | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Vaccin contre l'hépatite B obligatoire - port de gants. | |
| Exposition à des ustensiles coupants, piquants, tranchants | Risque de coupures, piqûres (AES) | | | | Risque élevé – Amélioration | | | Risque très limité – Acceptable | | Vaccin contre l’hépatite B obligatoire.  Respect des consignes de travail (jeter dans le petit conteneur jaune). | |
| Containers à aiguilles | Elimination des aiguilles dans containers trop remplis - AES - Accidents | | | | Risque possible – attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Containers avec un franc marquage de la limite de remplissage + formation - information du personnel sur l'utilisation correcte + bonne adéquation entre la taille du container et le volume de déchets généré par le service ou la taille du matériel à éliminer. Nombre de container suffisant, au bon emplacement, avec fixation correcte et changés à un rythme adéquat. | |
| Travail sur écran | Travail sur écran - Santé | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran. | |
| Travail avec des produits chimiques | Exposition aux produits chimiques permettant de laver (risques d’irritations, brûlures, lésions oculaires, …) | | | | Risque important – Mesures requises | | | Risque très limité – Acceptable | | Respect des consignes présentes sur les fiches de sécurité des produits.  Port de lunettes (si nécessaire)  Port de gants (toujours)  Tenir les produits inflammables éloignés des sources d’inflammation. | |
| Contact des agents biologiques | Risque pour la maternité - Agents infectieux - Santé | | | | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Ecartement du risque dès que la maternité est connue du médecin du travail. | |
| Utilisation fréquente de produits pour se laver les mains | Irritation des mains | | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Utilisation de savons avec PH neutre permet de réduire le risque dermatologique. | |
| Situation de pandémie - virus | Santé | | | | Risque très élevé - Cesser les activités | | | Risque possible - Attention requise | | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci. | |
| **Organisation du travail** | | | | | | | | | | | |
| Travail posté | Troubles de la santé – vie familiale et sociale perturbée – fatigue, somnolence – Diminution de la vigilance | | | | Risque possible - Attention requise | | | Risque très limité - Acceptable | | Eclairage adapté - Bonne définition des tâches à accomplir - Temps de repos - Maintenir une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers - Réunion d'équipe - attention des responsables face aux signes de souffrances - Etre vigilant face à l'abus d'alcool, drogues, somnifères. | |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Ecartement les 3 derniers mois de la grossesse. | |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés. | |
| Manutention | Blessures aux pieds - trébuchements - chutes de plain pied - Accidents | | | | Risque important - Mesures requises | | | Risque très limité - Acceptable | | Port de chaussures fermées avec bonnes semelles - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVIS** | | |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** | | |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du : | | |