

 Année : 2020

**Fiche de fonction** – Cuisinier/aide cuisinier – Cuisine chaude

|  |
| --- |
| **INFORMATIONS GENERALES** |
| **Tâches**  |
| * Préparation et cuisson des repas dans la partie « cuisine chaude » + cuisine restaurant 5ème étage (self)
* Contact avec des denrées alimentaires
* …
 |
| **Equipements de travail**  |
| * Echelle à plateaux repas
* Machine à café (self)
* Bain-marie (self + cuisine)
* Friteuse (self)
* Salamandre gaz
* Passe plat (self)
* Four
* Four à micro-onde (self)
* Operculeuse (self + cuisine)
* Ice maker (self)
* Percolateur
 | * Casserole à soupe
* Cuiseur pâtes (self)
* Casserole à purée
* Doseuse à potage
* Marmite électrique à bras mélangeur
* Grill rainuré – plancha (self + cuisine)
* Balance
* Turbo-broyeur électrique
* Sauteuses
* Pompe à potage
* Echelle - escabelle
 |
| **Equipements de protection individuelle** |
| protection des maines.png | Veiligheidsschoenen_Verplicht |
| **Produits dangereux** |
| 🞏 OUI | ◼ NON |
| **SURVEILLANCE DE LA SANTE** |
| ◼ OUI | 🞏 NON |
| **Périodicité de la surveillance de la santé** |
| ◼ Tous les 24 mois – CP-MT◼ Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)🞏 Tous les 12 mois – CP-MT |
| **Vaccinations** |
| Obligatoires | Conseillés |
| 🞏 Hépatite B🞏 Tétanos | 🞏 Grippe◼ Tétanos🞏 Coqueluche🞏 Hépatite A |
| **Examens complémentaires** |
| Type et périodicité |
| 🞏 ID🞏 RX thorax🞏 Dosage AC🞏 Biologie |  | 1X/an (self)Si nécessaire (self) | 🞏 Audio🞏 Métabolite urine🞏 Permis de conduire gr 2 |
| **Risques pour la santé** |
| 🞏 Poste de sécurité | 🞏 Poste de vigilance |
| **Risques définis** |
| Types | Détails | Codes |
| ◼ Biologiques | Tétanos extra-légal | 3160 |
| ◼ Dermatologiques | Produits alcalins | 4031 |
| ◼ Physique | Contraintes ergonomiquesExposition à des contraintes | 20262020 |
| **Contraintes** |
| ◼ Manutention◼ Contact avec des denrées alimentaires ◼ Charge psychosociale (self) |
| **Protection de la maternité et allaitement** |
| ◼ Apte avec restrictions |
| **ANALYSE DE RISQUES** |
| **Environnement de travail** |
| Composant | Risques | Risque initial | Risque résiduel | Prévention |
| Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - … | Chute de plain-pied | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate. |
| Sol glissant – Rater une marche – encombrement -… | Chute dans les escaliers | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant. |
| Présence de verglas, sol glissant (extérieur) | Chute, glissade | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas. |
| Présence de comburant - combustible | Incendie | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations. |
| **Equipement de travail et substances dangereuses** |
| Friteuse MKN 30 litres Self | Brûlures par contact ou projection - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Tenue adéquate : manches longues sans fibres synthétiques et peu perméable - espace de circulation suffisant |
| Friteuse MKN 15 litres Self | Brûlures par contact ou projection - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Tenue adéquate : manches longues sans fibres synthétiques et peu perméable - espace de circulation suffisant |
| Grillade rainurée - Plancha électrique Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Travailler avec pinces / fourchettes longues - pas trop de matières grasses - précautions |
| Bain Marie Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Couvrir les éléments en cours de préparation |
| Passe Plat Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précautions |
| Four mixte Eloma Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Lire et respecter les consignes d'utilisation - port de gants de protection thermique - Ne jamais mettre des récipients remplis de liquide ou d’un produit produisant de liquide sur un niveau trop haut. L’opérateur doit être capable de regarder dedans. |
| Four Micro-onde DOMO - Samsung - etc. du Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de gants de protection thermique |
| Cuiseur de pâte Sofraca Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Couvrir les éléments en cours de préparation |
| Machine à café Viva Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation  |
| Machine à café Viva Self | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Machine à café Vitale S - Comité 2 | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation |
| Machine à café Vitale S - Comité 2 | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct |
| Percolateur Java Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation |
| Percolateur Java Self | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Operculeuse Duniform Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Manipuler avec précaution - personnel formé à l'utilisation  |
| Operculeuse Duniform Self | Electrisation / Electrocution - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Matériel CE et double isolation - vérification des cordons - branchement sur circuit correct -  |
| Bain Marie Rubbens Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Couvrir les éléments - précautions - formation du personnel |
| Comptoir de service bain marie Self | Brûlures par contact et/ou projections - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Couvrir les éléments - précautions - formation à l'utilisation |
| Frigo à vin Avintage - Comité 2 | Risque d'électrisation - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Installation électrique conforme - équipement en bon état |
| Frigo à vin Avintage - Comité 2 | Coincement de doigt dans la porte - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précaution lors de l'utilisation |
| Casserole Service Soupe Self | Electrisation - Santé | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Vérification de l'état du cordon d'alimentation - Faire réparer (service technique) si abimé. |
| Casserole Service Soupe Self | Brulure en servant - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précaution en servant - ne pas tenir le bol en main, mais le déposer pour servir. |
| Echelle à plateaux repas | Renversement de l'échelle lors du déplacement - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Précaution lors des déplacements - Ne pas déplacer sur sol dégradé ou surface encombrée |
| Echelle à plateaux repas | Douleurs dos/bras lors des chargements/déchargement de l'échelle - TMS - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes de manutention |
| Marmite bain-marie | Fuite de gaz - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque important - Mesures requises | Détecteurs de gaz installés au plafond et également près des conduites. + Contrôles |
| Turbo-broyeur électrique | Chute - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Sol glissant dans les cuisines : Laver le sol encore plus fréquemment + port de chaussures antidérapantes |
| Salamandre gaz | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Echelle à plateaux repas | Douleurs dos/bras lors des chargements/déchargement de l'échelle - TMS - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Respecter les consignes de manutention |
| Salamandre gaz | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Salamandre gaz | Explosion : Gaz - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Contrôle des installations - système de coupure automatique du gaz si extinction accidentelle - détection gaz |
| Combi Steamer | Brûlures - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vêtement et gants ignifugés |
| Grillade rainurée 50 dm² gaz | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Grillade rainurée 50 dm² gaz | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Grillade rainurée 50 dm² gaz | Explosion : Gaz - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Contrôle des installations - système de coupure automatique du gaz si extinction accidentelle - détection gaz |
| Sauteuse 80 dm² électrique | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Sauteuse 80 dm² électrique | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Friteuse MKN 30 litres Self | Glissades - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées (semelle anti-dérapantes), nettoyage immédiat des projections/éclaboussures. |
| Friteuse MKN 30 litres Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Installée à l'abri de source d'eau - hotte suffisamment puissante - thermostats contrôlés - max 180c° - Extinction automatique à mousse |
| Friteuse MKN 15 litres Self | Glissades - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures adaptées (semelles antidérapantes), nettoyage immédiat des projections/éclaboussures. |
| Friteuse MKN 15 litres Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Installée à l'abri de source d'eau - hotte suffisamment puissante - thermostats contrôlés - max 180c° - Extinction automatique |
| Grillade rainurée - Plancha électrique Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - Extinction automatique |
| Bain Marie Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - Extinction automatique |
| Four mixte Eloma Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - Extinction automatique |
| Four Micro-onde DOMO - Samsung - etc. du Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Cuiseur de pâte Sofraca Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Bain Marie Rubbens Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Comptoir de service bain marie Self | Incendie - Accidents | Risque important - Mesures requises | Risque possible - Attention requise | Pas d'utilisation sans surveillance. Veiller à bien éteindre l'installation après le service - matériel de lutte contre l'incendie  |
| Comptoir de service bain marie Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Bain Marie Rubbens Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Passe Plat Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Four mixte Eloma Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Bain Marie Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Grillade rainurée - Plancha électrique Self | Brûlures par contact - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable |  Limiter l'accès aux cuisines aux personnes indispensables au service. |
| Travail avec un équipement électrique | Electrisation - Accidents | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabriquant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur). |
| Contact Denrées Alimentaires (Code F) | Risque de contaminer les denrées alimentaires en cas de maladie contagieuse - Hygiène | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Se laver les mains, ne pas entrer en contact avec les denrées si on est contagieux |
| Etagères | Chute d’objets – chute de hauteur - basculement | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Lire les consignes d'utilisation - ne pas grimper sur l'étagère - Placer les objets lourds en bas et les légers en haut - ne pas surcharger les étagères. |
| Utilisation de couteaux | Coupures | Risque très limité - Acceptable | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de porte-couteaux –être attentif lors de l’utilisation. |
| Escabelles | Chute de hauteur | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque très limité - Acceptable | Contrôle annuel des équipements - respect des instructions d’utilisation - contrôler l'environnement. |
| Situation de pandémie - virus | Santé | Risque très élevé - Cesser les activités | Risque possible - Attention requise | Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci.  |
| **Organisation du travail** |
| Manutention | Risque pour la maternité - Santé | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Ecartement du risque les 3 derniers mois de la grossesse |
| Manutention | Blessures au dos - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés |
| Manutention | Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents | Risque élevé - Amélioration immédiate requise | Risque très limité - Acceptable | Port de chaussures de sécurité (S3, S1P voire S2 ou S1 si pas de risque de perforation de la semelle)- s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré |
| Lavage fréquent des mains | Irritation des mains suite à lavage fréquent (Code SPMT 4031) - Santé | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de savons avec pH neutre et risque dermatologique réduit |
| Travaux avec contrainte ergonomique | Contraintes ergonomiques (code SPMT 2026) - Santé | Risque important - Mesures requises | Risque très limité - Acceptable | Utilisation de matériel adéquat et en bonne état - Formation "gestes et postures" / manutention |
| Manutention | Blessures aux jambes - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de pantalon de travail |
| Manutention | Blessure aux bras - Accidents | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Port de vestes à manches longues |
| **Humain et interactions** |
| Contact avec le public (self) | Agression verbale ou physique – charge psychosociale | Risque possible - Attention requise | Risque très limité - Acceptable | Notification des incidents dans le registre de faits de tiers – Analyse de risque et proposition de mesures par le CP psychosocialPrésence de la police ou de gardiens de paix |

|  |
| --- |
| **AVIS** |
| Direction | Médecin du travail | SIPP |
| Nom : | Nom : | Nom : |
| Date : | Date : | Date : |
| Signature : | Signature : | Signature : |
| **APPROBATION** |
| Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du :  |